**מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים**

**בדיקות מכאניות ונצילות**

**כללי:**

בדיקות לקולטים שטוחים מתבצעות בהתאם לדרישות המפורטות בת"י 579 חלק 1.

התקן מפרט את השיטה לבדיקת קולטים שטוחים בדיקות מכאניות ונצילות.

**נתונים טכניים: מתקן הבדיקה**

המתקן מאפשר בדיקה של דוגמא אחת של קולט לבדיקת נצילות.

מכובדי,

במטרה לזרז תהליכים ולהימנע מאי הבנות, נודה אם תוודא/י:

1. שהינך לקוח רשום במערכת המחשב של מכון התקנים הישראלי כלקוח.
2. קבלת הצעת מחיר לביצוע הבדיקה.
3. סגירת הנושא הכספי מול מזכירות המדור בטל. 03-6465332 .
4. חתימה על טופס ייפוי כוח של אנשי הקשר מולנו.
5. אימות ביצוע הבדיקה מול אנשי המדור.
6. הצהרת נתונים טכניים על הקולט: דגם, יצרן, נצילות, וכ'ו בהתאם לסעיף סימון בתקן 579 חלק 1.

כל הפעילות שלעייל תבוצע במקביל מול מזכירות המדור:

גברת אלכסנדרה פירסוב

טלפון: 03-6465332

מייל: firsov\_a@sii.org.il

מהנדס עידו כהן

ראש מדור אנרגיות מתחדשות

טלפון: 03-6465331 , 054-9277338

מייל: ido\_co@sii.org.il